未来系列房车配置表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **车辆型号** | | | 依维柯AD02自动挡国Ⅵ-4.5T | | | | | **类别** | WL-I-2023 | | | | |
| **布局** | | | 2023未来款大额头前上门（无拓展）  有两侧窗，无额头天窗 | | | | | **载荷人数** | 4-5人 | | | | |
| **颜色** | | | 车头 | | □白色 | | | | | | | | |
| 车厢 | | □白色 □灰色 | | | | | | | | |
| 主板材 | | □JH-006 | | | | | | | | |
| 配色门板 | | □JH-006 | | | | | | | | |
| 台面款式 | | □白色石纹8298NM | | | | | | | | |
| 皮革 | | □5801-5和5801-11拼色 | | | | | | | | |
| **底盘**  **参数** | | 排量：3.0T | | | | | 外形尺寸 | | | | 5995\*2390\*3230 | | |
| 油箱:100L | | | | | 最大功率：123KW | | | | 轴距：3300mm | | |
| 驱动方式：后驱 | | | | | 变速箱：8AT | | | | 燃料种类：柴油 | | |
| 国六排放标准 | | | | | 轮胎规格:195/75R16LT | | | | 钢板弹簧片：3片 | | |
| 导航一体机（倒车影像） | | | | | 双发电机（12V、150A） | | | |  | | |
| **配**  **置** | | 基础配置 | | | | | | | | | | | |
| **外观** | | 四明治保温箱体 | | | | 免漆彩铝板 | | | | 房车专用加水口 | |
| 房车专用外推窗+舱门 | | | | 房车专用市电接口 | | | | 美式房车门+密码锁 | |
| 3.5米手动遮阳棚+灯带 | | | |  | | | |  | |
| **水箱** | | 清水箱220L | | | | 灰水箱60L | | | |  | |
| **布艺** | | 布艺床帘 | | | | 超纤皮革面料卡座 | | | |  | |
| **卫生间** | | 吸塑卫生间 | | | | 换气扇 | | | | 进口旋转式坐便器 | |
| 化妆镜 | | | | 淋浴花洒 | | | | 照明灯 | |
| **厨房** | | FRP水槽 | | | | 房车85L冰箱（DC12V） | | | | 万向水龙头 | |
| **水电** | | 大1P变频空调 | | | | 热水器25L | | | | 电动踏步 | |
| 触控式集成控制系统（7寸） | | | | 6000W逆变器 | | | | 48V200AH房车锂电池 | |
| 水泵 | | | | 220V电源插座 | | | | 床头阅读灯 | |
| USB接口 | | | | 外接电源线15米 | | | | 外接水管10米 | |
| 万向升降桌 | | | | 氛围灯带 | | | |  | |
| **装饰** | | 防实木地板革 | | | | 豪华家具组 | | | | 上门网兜 | |
| 车内拉手 | | | |  | | | |  | |
| **床组** | | 额头双人床 | | | | L型卡座 | | | | 后纵床上翻下铺1.95米 | |
| **选配件** | | | | | | | | | | | | | |
| □ 户外折叠桌板 | | | | | | | □ 户外抽拉柴油灶 | | | | □ 1200W太阳能板  （含控制器和蓝牙控制） | | |
| □ 流媒体后视镜 | | | | | | | □ 四路监控（含显示屏） | | | | □ 额头天窗 | | |
| □ 手动驻车支腿 | | | | | | | □ 额头32寸电视 | | | | □ 锂电池系统48V 200AH | | |
| □ 三口拖车杠 | | | | | | | □ 5KW柴油驻车暖风 | | | | □ 3KG洗衣机 | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | |
| **说明** | | 注：如选择的选配件和基础配置相冲突，将以选配件为准，覆盖对应的基础配置，不另行通知。 | | | | | | | | | | | |

平面布局图

